#!/bin/bash

set -x

MODELINE=$(cvt 4120 1440 144 | tail -1 | cut -d " " -f 2- | tr -d '"')
RES="$(echo $MODELINE | cut -d ' ' -f 1 | tr -d '\"')"
OUTPUT="DVI-I-1-1"

create() {
    xrandr --newmode $(echo $MODELINE)
    xrandr --addmode ${OUTPUT} "${RES}"
    xrandr --output ${OUTPUT} --mode "${RES}" 
}

remove() {
    xrandr --output ${OUTPUT} --off
    xrandr --delmode ${OUTPUT} "${RES}"
    xrandr --rmmode "${RES}"
}

create_or_remove() {
    if xrandr --listactivemonitors | grep -q "${OUTPUT}"; then
        remove
    else
        create
    fi
}

case "$1" in
    '-c'|'--create') create
    ;;
    '-d'|'--delete') remove
    ;;
    *) create_or_remove
    ;;
esac
